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云南省煤矿瓦斯防治重点工作任务清单
	序号
	重点任务分类
	核心工作要求
	责任主体
	完成时限

	1
	压实瓦斯防治责任与制度体系建设

	健全 “一矿一策、一面一策” 瓦斯治理专项制度，结合矿井瓦斯等级、地质条件、采掘布局完善瓦斯抽采、通风管理、监测监控、隐患排查、防突治理等制度，编制中长期瓦斯治理方案与年度实施计划，杜绝制度空转
	煤矿企业以及日常监管主体
	长期坚持，2026 年 6月底前完成制度修订完善

	2
	
	落实煤矿主要负责人瓦斯治理第一责任人职责，强化总工程师瓦斯治理技术总责，保障技术人员在灾害研判、方案审批、隐患处置等环节的技术决策权，逐级压实安全、生产、通风、机电等岗位瓦斯治理责任
	煤矿企业以及日常监管主体
	2026 年 6 月底前完成责任体系梳理，长期坚持落实

	3
	
	将瓦斯防治纳入企业常态化安全生产考核，建立督查追责机制，对制度不落实、隐患拒不整改的岗位及人员严肃内部追责
	煤矿企业以及日常监管主体
	2026 年 6 月底前完成考核机制建立，长期坚持执行

	4
	
	完善 “一通三防” 管理制度、瓦斯 “零超限”“零突出” 目标管理制度，严格执行瓦斯超限停电撤人、原因分析、停产整改、责任追究四项措施，落实通风瓦斯日分析、突出预警处置、突出预兆报告制度
	煤矿企业以及日常监管主体
	2026 年 6 月底前完成制度完善，长期坚持执行

	5
	精准完成瓦斯等级与突出危险性鉴定
	正常生产低瓦斯矿井 2026 年 6 月底前委托第三方重新完成瓦斯等级鉴定；在建矿井在联合试运转期间同步完成瓦斯等级鉴定，鉴定结果按层级复核、抽查备案，并依据鉴定结果精准落实设防等级
	煤矿企业以及日常监管主体
	2026 年 6 月底前（正常生产低瓦斯矿井）；联合试运转期间（在建矿井）

	6
	
	高瓦斯矿井、出现顶钻 ／ 喷孔等动力现象的低瓦斯矿井、邻矿存在突出煤层的矿井等，2026 年 7 月底前完成突出危险性鉴定，规范鉴定流程，严禁违规选取鉴定巷道、测点，确保鉴定数据真实有效
	煤矿企业以及日常监管主体
	2026 年 7 月底前

	7
	
	已完成突出危险性鉴定的矿井，严格在划定非突范围内组织采掘作业，超出范围或出现瓦斯动力现象的，立即重新开展鉴定工作
	全省各相关煤矿企业
	长期坚持，即时处置

	8
	
	严厉打击瓦斯等级鉴定、突出危险性鉴定、瓦斯参数测定、抽采达标评判等环节弄虚作假行为，一经发现立即停产整顿并从严追责
	各级煤矿主管部门
	长期坚持，常态化执法

	9
	优化采掘布局与瓦斯治理工程

	升级为高瓦斯、突出矿井的煤矿，委托资质单位编制瓦斯抽采、防突专项设计，按属地及企业管理权限完成设计审查备案
	全省各相关煤矿企业，各产煤州（市）、县（市、区）煤炭主管部门
	瓦斯等级 ／ 突出危险性鉴定完成后 1 个月内

	10
	
	高瓦斯、突出矿井新水平、新采区主要巷道优先布置在岩层或无突出危险煤层，煤层群采用联合布置方式，推行分区通风，具备条件的采煤工作面采用 “Y” 型通风
	全省各高瓦斯、突出煤矿企业
	长期坚持，新水平、新采区设计阶段同步落实

	11
	
	昭通、曲靖等重点区域煤矿按要求实施底（顶）板岩巷穿层预抽区域治理措施，未采取卸压、穿层预抽掩护的区域，严禁开展煤巷掘进作业
	昭通、曲靖等重点区域各煤矿企业
	长期坚持，采掘作业前必须落实

	12
	
	高瓦斯、突出矿井 2026 年 6 月底前配齐定向钻机、防喷孔装置、瓦斯快速测定仪等装备，突出矿井必须建成瓦斯参数测定实验室
	全省各高瓦斯、突出煤矿企业
	2026 年 6月底前

	13
	
	瓦斯抽采系统能力不达标的矿井，在瓦斯等级鉴定完成后 3 个月内完成系统改造，抽采泵站装机能力、单台泵流量必须满足规范要求，未完成改造的一律不予复工复产
	全省各相关煤矿企业，各级煤矿主管部门
	瓦斯等级鉴定完成后 3 个月内

	14
	强化地质保障与采掘作业管控
	所有煤矿配齐专职地质技术人员、地质副总工程师，配备不少于 2 台高清地质构造探测仪并正常投用，严格执行 “有掘必探” 制度，石门、煤巷掘进采用物探 ＋ 钻探结合方式，落实压茬式边探边掘
	全省各煤矿企业
	2026 年 6 月底前完成人员、装备配齐，长期坚持制度执行

	15
	
	高瓦斯、突出矿井规范编制矿井瓦斯地质图、防突预测图，动态更新隐蔽致灾因素普查成果，地质条件不清、瓦斯参数不明的，严禁开展采掘作业
	全省各高瓦斯、突出煤矿企业
	2026 年 6 月底前完成图件规范编制，长期坚持动态更新

	16
	
	严格管控石门揭煤、巷道贯通、密闭启封、通风系统调整、井下动火等高风险作业，作业前编制专项安全措施并按规定报审，全程落实现场监护、专项管控要求
	煤矿企业以及日常监管主体
	长期坚持，高风险作业前必须落实

	17
	
	过地质构造带、断层等区域时强化顶板管理，施工超前卸压钻孔，落差超标断层地段采用远距离爆破掘进，参照石门揭煤标准落实防突措施
	煤矿企业以及日常监管主体
	长期坚持，作业前必须落实

	18
	规范通风、监控及机电系统管理
	坚守通风优先原则，保障通风系统稳定、风量充足，严禁无风、微风、循环风作业，严禁擅自损毁、改动通风设施；高瓦斯、突出矿井以瓦斯抽采为主要治理手段，严禁依靠大风量稀释瓦斯掩盖灾害隐患
	煤矿企业以及日常监管主体
	长期坚持，常态化管控

	19
	
	2026 年 6 月底前完成全矿井甲烷传感器升级改造，采掘工作面更换为激光甲烷传感器，重点区域更换为全量程甲烷传感器，实现监控系统与应急广播、人员定位系统联动报警、断电撤人
	煤矿企业以及日常监管主体
	2026 年 6 月底前

	20
	
	常态化开展监控设备校验、检修，严禁篡改、屏蔽、关闭监控设备，严禁人为造成传感器失效、数据造假，确保监控数据真实、预警及时、断电闭锁可靠
	煤矿企业以及日常监管主体
	长期坚持，常态化执行

	21
	
	所有生产、建设煤矿按时限建成双回路供电系统，机电设备保持防爆完好；雷击多发地区重点场所配电室防雷等级升级为第一类，杜绝停电停风引发瓦斯超限
	煤矿企业以及日常监管主体
	2026 年 12 月底前完成双回路供电系统建设，长期坚持设备维护

	22
	严抓现场作业与隐患闭环治理

	严格执行瓦斯检查定岗、定人、定时、定责制度，严查空班、漏检、假检、代检等违规行为
	煤矿企业以及日常监管主体
	长期坚持，常态化执行

	23
	
	坚决整治瓦斯超限作业、超定员入井、违规爆破、违规动火等 “三违” 行为，无专项措施、无现场监护、无应急预案的高危作业一律禁止施工
	煤矿企业以及日常监管主体
	长期坚持，常态化管控

	24
	
	建立一般隐患、重大瓦斯隐患台账，落实整改责任人、措施、时限，实行清单化销号管理。排查出重大瓦斯隐患的，立即停产整改，验收合格后方可恢复生产
	全省各煤矿企业，各级煤矿主管部门
	长期坚持，即时排查、闭环整改

	25
	深化监管执法与警示教育
	各级监管部门聚焦高瓦斯、突出矿井，采用 “四不两直”、明察暗访、突击夜查等方式开展常态化专项执法，重点核查制度执行、抽采达标、监控运行、隐患整改等内容
	各级煤矿主管部门
	长期坚持，常态化执法

	26
	
	严厉打击隐蔽工作面、违法分包转包、入井人员瞒报、监控数据造假等违法违规行为，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任
	各级煤矿主管部门
	长期坚持，常态化执法

	27
	
	组织开展瓦斯事故案例警示教育、防突措施、抽采治理、监控管理等专题宣讲，对灾害严重、技术薄弱的煤矿开展专家会诊，推广先进治理技术与经验
	各级煤矿主管部门
	2026 年 12 月底前完成全覆盖宣讲，长期坚持常态化培训
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